**Сведения о закрытой площадке или автодроме**

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: собственность, срок действия –бессрочно.

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,444 га.

Наличие ровного и однородного асфальт0 - или цементобетонного покрытия, обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки (или автодрома) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемого для выполнения учебных (контрольных) заданий - имеется.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующего движению по территории закрытой площадки (или автодрома) транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения - имеется.

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% - 8% - имеется.

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения- категории «В», «С» .

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4- соответствует ГОСТ Р 50597-93.

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий - имеется.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется.

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) - не более 100‰.

Наличие освещенности – имеется.

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)- имеется.

Наличие пешеходного перехода – имеется.

Наличие дорожных знаков (для автодромов) - имеются.

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – имеются.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к **закрытой площадке**.