 **«Устройство и техническое обслуживание автомобиля»**

**1.Какая деталь служит для соединения поршня и шатуна?**

А) коленчатый вал,

Б) поршневой палец,

В) поршневое кольцо,

**2.Какая деталь служит для закрытия впускного и выпускного клапана?**

А) поршень,

Б) пружина,

В) коромысло,

**3.Какой прибор обеспечивает быстрый прогрев двигателя?**

А) радиатор,

Б) водяной насос,

В) термостат,

**4.Переодичность замены масла и прохождения технического обслуживания?**

А) 10тысяч км,

Б) 30тысяч км,

В) установлена заводом - изготовителем автомобиля,

**5.Норма давления воздуха в шинах?**

А) установлена заводом - изготовителем автомобиля,

Б) 1 атм,

В) 3 атм,

**Ответы на вопросы контрольной работы**

 **по теме:**

**«Устройство и техническое обслуживание автомобиля»**

1. Б)
2. В)
3. В)
4. В)
5. А)